G28; Fahr zum Nullpunkt
G92 E0; setze den Extruder auf Null
G1 Z2.0 F3000; Druckkopf 2 mm nach oben fahren
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0; Fahre an die Startposition X10.1 Y20 Z0.28
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15; eine Linie von der Startposition aus nach Y200
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0; Bissel zur Seite bewegen
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30; eine 2. Linie nach vorne ziehen
G92 E0; setze den Extruder auf Null
G1 Z2.0 F3000; Fahr die Düse 2mm nach oben